**Załącznik do SIWZ**

**WYKAZ MEBLI**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** (według pomieszczeń):

* **Pokój nr 13:**

- szafa aktowa (800x400x1140h) – 1 szt.

- szafa aktowa (800x400x1860h) – 3 szt.

- szafa ubraniowo-aktowa (800x400x1860h) – 1 szt.

- nadstawka na szafę (800x400x735h) – 4 szt.

- regał otwarty (800x400x760h) – 1 szt.

- kontener 3-szufladowy (430x580x600h) – 3 szt.

- biurko (1600x650x640-860h) + 2 przelotki w rogach blatu – 2 szt.

- dostawka do biurek z nogą z reg. wysokości (1300x450x640-860h) – 1 szt.

- krzesło obrotowe – 2 szt.

- krzesło konferencyjne – 2 szt.

* **Pokój nr 101:**

- szafa ubraniowa narożna (785x785x1860h) – 1 szt.

- nadstawka na szafę narożna (785x785x735h) – 1 szt.

- szafa aktowa (800x400x1860h) – 2 szt.

- nadstawka na szafę (800x400x735h) – 2 szt.

- szafa wąska (450x400x1860h) – 1 szt.

- nadstawka wąska na szafę (450x400x735h) – 1 szt.

- kontener 3-szufladowy (430x580x600h) – 2 szt.

- szafka z żaluzją (810x505x770h) – 1 szt.

- szafka pod xero (620x600x630h) – 1 szt.

- biurko (1400x700x760h) stelaż metalowy, nogi 60x60 +2 przelotki w rogach blatu –1szt.

- lada, front boniowany (1400x750x760h) + 2 przelotki w rogach blatu – 1 szt.

- lada narożna, front boniowany (750x750x760h) + 2 przelotki w rogach blatu – 1 szt.

- stolik (700x700x760h), stelaż metalowy, nogi 60x60 – 1 szt.

* **Pokój nr 205:**

- szafa ubraniowo - aktowa, wewnątrz dzielona (900x400x2100h) – 1 szt.

- szafa aktowa (800x400x1140h) – 1 szt.

- biurko (1800x800x760h) + 2 przelotki w rogach blatu – 1 szt.

- kontener 3-szufladowy (430x580x600h) – 1 szt.

- dostawka boczna do biurka (1200x700x760h) – 1 szt.

- stół konferencyjny, stelaż metalowy, nogi 70x30mm (1400x800x760h) – 1 szt.

- krzesło konferencyjne – 4 szt.

* **Pokój nr 206:**

- szafa ubraniowo-aktowa (800x400x1860h) – 1 szt.

- szafa aktowa (800x400x1860h) – 2 szt.

- szafa aktowa (800x400x1140h) – 1 szt.

- szafka aktowa prawa + lewa do biurka (420x700x760h) – 2 szt.

- nadstawka na szafę (800x400x735h) – 3 szt.

- biurko (1400x700x640-840h) + 2 przelotki w rogach blatu – 2 szt.

- kontener 3-szufladowy (430x580x600h) – 2 szt.

- dostawka do biurek z nogą z reg. wysokości (1400x450x640-840h) – 1 szt.

- półka pod klawiaturę – 1 szt.

- wózek pod komputer, metalowy na kółkach – 1 szt.

- krzesło obrotowe – 1 szt.

- krzesło konferencyjne – 2 szt.

* dodatkowo **Krzesło obrotowe – 10 szt.**

**Cechy charakterystyczne w/w mebli do pokojów nr 13, 101, 205, 206 + krzesło obrotowe (10 szt.):**

Kolorystyka mebli: Dąb mleczny (blaty biurek, fronty drzwi) + Popiel (korpusy, półki), stelaże i elementy metalowe w kolorze aluminium.

Biurka:blat biurka z płyty melaminowanej gr. 25 mm z obrzeżem PCV gr. 3 mm.

Biurko na stelażu metalowym z regulacją wysokości skokową w zakresie 64-84cm.

Nogi stelaża w kształcie litery „T” wykonane z profilu stalowego owalnego, z regulatorami poziomowania. Noga służy również jako maskownica przewodów. Belka konstrukcyjna łącząca nogi posiada również funkcję poziomego kanału kablowego, belka regulowana teleskopowo.

Szafy, nadstawki:

Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm,tylna ściana gr. 12 mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach. Zawiasy - cichy domyk. Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz. Uchwyty metalowe.

Kontenery:

Kontenery wyposażone w trzy szuflady z wkładem metalowym oraz dodatkową górną oddzielną szufladę piórnikową. Szuflady posiadające blokadę jednoczesnego wysuwu szuflad, z cichym domykiem. Kontenery wyposażone w zamki centralne szuflad i kółka z blokadą. Górny i dolny wieniec z płyty o gr. min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o gr. 18 mm, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV 3 mm, uchwyty szuflad metalowe.

Krzesła obrotowe:

Z wysokim wyprofilowanym oparciem, regulowanym podparciem pod lędźwia,
z mechanizmem synchro, siedzisko z regulacją głębokości, wysuw siedziska, podłokietniki
z regulacją wysokości, podstawa metalowa chrom. Siedzisko - pianka poliuretanowa wylewana – gęstość 80 kg/m3. Tapicerka - skład: 95 % wełna, 5 % poliamid, odporność na ścieralność 200 tys. cykli Martindale’a. Kolor tapicerki do uzgodnienia (grafit, granat, szary).

Wymiary zgodnie z poniższym rysunkiem w mm.



Krzesła konferencyjne:

Krzesło konferencyjne na nogach metalowych rurowych o śr. 25mm w kolorze chrom, bez podłokietników.Tapicerka - skład: 95 % wełna, 5 % poliamid, odporność na ścieralność 200 tys. cykli Martindale’a. Kolor tapicerki grafitowy.

Wymiary zgodnie z poniższym rysunkiem w mm.

****

|  |
| --- |
|  |

* **Pokój nr 231:**

- biurko (1600x800x735h) stelaż metalowy zamknięty, typ płoza + 1 przelotka metalowa fi80 w rogu blatu – 1 szt.

- osłona przednia biurka płytowa (1465x450h) – 1 szt.

- biurko (1800x800x735h) stelaż metalowy zamknięty, typ płoza + 1 przelotka metalowa fi80 w rogu blatu – 1 szt.

- osłona przednia biurka płytowa (1660x450h) – 1 szt.

- szafka przybiurkowa z szufladami i drzwiami (1200x500x600h) – 2 szt.

- stół konferencyjny stelaż metalowym, nogi prostokątne 70x30mm (1600x900x732h) – 1 szt.

- krzesło konferencyjne, stelaż płoza – 6 szt.

- fotel obrotowy z zagłówkiem, podł. z reg. wys. – 2 szt.

- szafa aktowa (800x420x1890h) – 1 szt.

- szafa ubraniowo-aktowa (800x420x1890h) – 1 szt.

- szafa aktowa (800x420x1140h) – 1 szt.

**Cechy charakterystyczne mebli do pokoju nr 231:**Kolorystyka mebli: Ciemny Orzech, stelaże i elementy metalowe w kolorze czarnym.

Biurka:blat biurka z płyty melaminowanej gr. 25 mm z obrzeżem PCV gr. 3 mm.

Biurko na stelażu metalowym, nogi zamknięte - typ „płoza” o wym. 70x30mm, z regulatorami poziomowania. Nogi połączone 2-ma trawersami, belkami pod blatem.

Szafy:

Górny i dolny wieniec, półki gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm,tylna ściana gr. 12 mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach. Zawiasy - cichy domyk. Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz. Uchwyty metalowe czarne.

Kontenery:

Kontenery wyposażone w trzy szuflady z wkładem metalowym oraz dodatkową górną oddzielną szufladę piórnikową. Szuflady posiadające blokadę jednoczesnego wysuwu szuflad, z cichym domykiem. Kontenery wyposażone w zamki centralne szuflad i kółka z blokadą. Górny i dolny wieniec z płyty o gr. min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o gr. 18 mm, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV 3 mm, uchwyty szuflad metalowe czarne.

Szafka przybiurkowa o wym. 1200x500x600h

Szafka wyposażona w środkowej części w 4 szuflady (z wkładem metalowym na prowadnicach kulkowych z samodomykiem) z zamkiem centralnym, po bokach szafki zamknięte drzwiami z zamkiem. Wykonanie: wieniec górny z płyty gr. 25 mm, korpus, półki, frotny i tył z płyty melaminowanej gr. 18 mm. Wszystkie obrzeża PCV gr. 3 mm. Uchwyty metalowe czarne.

 ****

Krzesła obrotowe:

Z wysokim wyprofilowanym oparciem, z zagłówkiem, regulowanym podparciem pod lędźwia, z mechanizmem synchro, siedzisko z regulacją głębokości, wysuw siedziska, podłokietniki z regulacją wysokości, podstawa metalowa chrom. Siedzisko - pianka poliuretanowa wylewana – gęstość 80 kg/m3. Tapicerka - skład: 95 % wełna, 5 % poliamid, odporność na ścieralność 200 tys. cykli Martindale’a. Kolor tapicerki grafitowy.

Wymiary zgodnie z poniższym rysunkiem w mm.



Krzesła konferencyjne:

Krzesło konferencyjne na nogach metalowych typu płoza, kolorze chrom, z podłokietnikami.Tapicerka - skład: 95 % wełna, 5 % poliamid, odporność na ścieralność 200 tys. cykli Martindale’a. Kolor tapicerki grafitowy.

Wymiary zgodnie z poniższym rysunkiem w mm.

****